案例一：石家庄康养职业学院 钢-混凝土混合结构体系应用

石家庄康养职业学院

钢-混凝土混合结构体系应用案例

场景简介：针对石家庄康养职业学院二期宿舍项目面临的装配式政策落地难、传统PC结构造价高、质量难控、进度慢等行业痛点，项目摒弃被动“强推”模式，经多方考察论证，引入西安建筑科技大学自主研发的钢-混凝土混合结构体系（以下简称SCC体系）。该体系通过“预制混凝土柱+钢主梁+预制混凝土次梁+高性能混凝土钢筋桁架楼承板”的创新组合，集成摩擦阻尼器等配套技术，系统性解决了防火、防腐、隔声、保温、抗裂等难题，为落实《石政规〔2018〕5号》装配式政策提供了切实可行的技术路径。

特色亮点：一是装配率高，结构全装配施工，装配率轻松达标；二是抗震性能优，摩擦阻尼器与钢结构延性协同，抗震性能优于钢筋混凝土结构；三是质量可靠，竖向构件采用钢结构连接，攻克传统PC质量通病；四是造价低，较传统PC建筑单方节省约200元，与现浇结构持平；五是进度快，工期缩短20%-30%；六是绿色低碳，材料用量减少20%，符合“好房子”建设理念。

应用成效：SCC体系打破了“装配式=高成本”的魔咒。二期、三期共计12万平方米建筑全面应用该体系，预计节约投资超2000万元，被建设单位誉为“又好又快又省钱又安全”的可落地装配式技术。该技术为西安建筑科技大学创新成果，获第51届日内瓦国际发明展银奖，无需政府强制即可自发应用，实现了从“要我用”到“我要用”的转变，极具行业代表性。SCC体系有效破解了装配式建筑发展瓶颈，不仅大幅降低了建设成本，缩短了建设周期，更通过工业化生产方式减少了建筑垃圾与扬尘污染，具有显著经济社会效益，在公共建筑、居住建筑、工业厂房及农房建设等领域具备极强的复制推广价值，为推动建筑业工业化、绿色化转型提供了强有力的技术支撑。

案例二：北国商城低空商贸物流应用场景

北国商城低空商贸物流应用场景

深入落实国家、省场景创新工作部署，执行《石家庄市加快场景培育和开放推动新场景大规模应用三年行动方案》，根据市发改委《关于征集应用场景创新典型案例的函》的相关要求，结合北人集团应用场景创新工作实际，现将案例材料报送如下。

北人集团联合河北省千翼低空经济公司打造石家庄低空商贸物流场景，依托市内各大商场搭建“无人机停机坪+智能调度平台”空中配送体系，覆盖196平方公里城区，主要承担商超跨店百货、生鲜物资快速调拨。项目盘活商场楼顶闲置空间，建成11处卖场停机坪，获批14条中心城区低空航线，日均可开展20次飞行作业。项目搭建低空智能集群调度平台，集成航线监控、订单调度、气象安全预警功能，同步对接线上会员系统实现配送全程可视化，配套完善无人机操作规范与飞行应急处置机制，未来与扫码购、智慧停车等智慧商场场景融合，构建空中配送、线下自助消费一体化商贸新模式。目前项目已开展内部常态化试运行，订单履约率达100%。无人机配送规避城市道路拥堵，跨店物资调运时长缩短60%，有效节约车辆燃油、人工转运成本，商超补货效率大幅提升，提升顾客体验感和满意度。

经济效益方面，低空转运模式显著降低商贸物流成本，加快商品周转速度，商业模式成熟可持续。社会效益上，项目填补我市低空商贸物流应用空白，带动无人机运维、低空数字服务等相关就业；减少短途货运机动车上路，助力绿色低碳城市建设。整套设施、运营、安全体系标准化程度高，以全链路协同实现快速复制。为全市低空场景落地、培育低空经济新质生产力提供示范样板。让低空运力成为城市进化的新引擎。

案例三：政务“一网统飞”低空智能服务运营网络

政务“一网统飞”低空智能服务运营系统

场景简介：针对政府部门无人机应用“多头建设、资源分散、资产闲置”等问题，自主研发“一网统飞低空智能服务运营系统”。系统采用“前端统设备、中端统需求、后端统数据”三层统管模式，整合分散的无人机资源与数据，实现跨部门协同调度与高效治理，探索“一网统飞、智慧高效”的城市治理新模式。

特色亮点：一是首创“三层统管”体系。前端兼容主流机型、中端分层分级集约用、后端统分结合保安全，实现“一网统飞、一机多飞、一飞多用”。二是飞行计划“一窗服务”。实现飞行计划审批、低空态势监视及无人机控制三级管理。三是AI智能识别多场景治理。融合AI大模型与智能视觉识别技术，可精准识别违规盗采、违规违建、治安监视等十余类治理场景。四是全链条闭环处置。形成“空中巡查—平台预警—工单流转—地面处置—结果反馈”闭环。

应用成效：已实现自然资源、公安监管、城市交通、生态环境等多领域大规模智能巡检。

经济社会效益：系统作为“低空经济的大脑和神经中枢”，有效解决各部门无人机重复建设问题，大幅节约财政资金。可推广至城市管理、应急、环保、水利、公安等多领域政务应用，形成标准化应用范式，带动低空经济产业集群数字化转型。

案例四：智能端淬智能体（石家庄钢铁有限责任公司）

智能端淬智能体

（石家庄钢铁有限责任公司）

在炼钢精炼环节，端淬值是判定钢材淬透性能、把控产品质量的核心工艺指标，长期以来，该指标的计算工作完全依靠现场操作人员人工完成。该智能体可实现炉次钢水成分数据自动采集、端淬指标智能运算、计算结果自动录入存档的全流程无人值守，形成完整的数据闭环管理，有效破解精炼工序端淬值计算效率低、误差大、劳动强度高的行业痛点。

该智能体首次将国际专业淬透性离线计算算法，深度集成至钢铁炼钢在线生产系统，实现“实验室理论算法”向“产线实时智能化工具”的落地转化；打通“数据自动采集—智能运算—结果自动归档”全数据闭环，依靠工业智能体实现全流程自主运转，打破传统人工流转数据的模式壁垒。

智能体应用以来，已成为炼钢精炼工序端淬值核算的核心工具，可毫秒级自动抓取每一炉钢水的实时化学成分，依托内置专业算法瞬间完成整套端淬指标运算，并自动将结果回填至二级系统对应位置，全程无需人工干预，从根源上杜绝了人为疏忽造成的计算错误、录入偏差，端淬值计算准确率实现大幅提升，为钢材质量判定、工艺调整提供了精准可靠的数据支撑。

智能体的落地应用，不仅提升了单岗位作业效率，更保障了整条炼钢产线生产节奏的连贯性，得到现场职工与技术团队的一致认可，也为炼钢全工序智能化改造、工业智能体规模化落地积累了宝贵的实践经验，为钢铁行业同类工序的智能化改造提供了可直接参考、复制推广的落地范式。

案例五：小麦生长预测与病虫害预警模型

小麦生长预测与病虫害预警模型

本应用场景立足藁城强筋麦规模化种植需求，打造天地空一体化小麦智能监测预测体系，依托辖区高标准农田气象、墒情、虫情监测硬件数据以及卫星遥感两类核心数据源，构建“数据采集-智能分析-风险预警 - 精准处置” 闭环智慧种植体系。

项目创新构建空天地多源数据融合技术，高分卫星遥感影像提取 NDVI 植被指数、地块种植分布、全域长势等面状数据，物联网设备实时采集 9 类田间环境与虫害原始数据，对小麦10个完整生育周期设置黄橙红三级风险预警，病虫害早期识别准确率≥95%，县域产量预估精度超 85%，完成从点位感知到整片麦田全景研判。模型依托数字乡村大脑2.0面向政府输出长势、产量、防灾研判报告，面向农户推送手机端节水灌溉、精准施肥等个性化农事指导。

经济价值层面，依靠节水、节肥、减药、人工降本与增产增收，为规模化种植主体创造稳定收益，同时支撑农险精准承保理赔，降低经营主体市场风险。社会价值方面，为政府提供客观、全域粮食生产数据，提升耕地核查、防灾调度、惠农补贴发放的决策科学性，以数字化农技服务培育新型职业农民，减少农业面源污染，可复制推广至全国小麦主产区，为粮食产业数字化、数据开放共享提供标准化实践范式。

案例六：面向热力管网安全的北斗 智慧热力井盖系统研发与应用

面向热力管网安全的北斗

智慧热力井盖系统研发与应用

针对热力管井点位分散、传统巡检效率低及异常发现滞后等痛点，东方绿色能源（河北）有限公司石家庄热力分公司选取907个重点井盖开展试点，旨在解决城市地下管网监管难题，提升供热基础设施的安全运维水平。

创新融合北斗定位、物联网及多传感器技术，构建“端-管-云”一体化管理体系。研发北斗智能监控终端，实现井盖厘米级坐标管理；集成移位、倾斜、非法入侵、温度及水浸等多参数感知功能。依托“平台+小程序”联动机制，打通调度中心与现场人员的处置链路，实现精细化与智能化管理。

系统投运后运行稳定，累计传输数据超3.1万条。其中，水浸预警模块表现突出，触发的7次液位警报均实现秒级弹窗定位并同步推送，成功构建起从“精准监测、实时预警”到“快速响应、现场处置”的完整管理闭环，有效消除了公共安全隐患。

项目坚守民生底线，将“小井盖”作为守护“大民生”的关键切口。通过秒级预警从源头杜绝坠人伤车风险，并缩短故障停暖时长，筑牢公共安全防线。在降低巡检成本30%、年省抢修费数十万元的同时，获省住建厅认可推广，真正实现“百姓安心、政府放心、企业降本”的多赢。